Прилог 1**:** Формулар за поднесување коментари

|  |
| --- |
| **Формулар за доставување коментари и предлози за Контролната листа на ПУЖССА за „РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦА ВО С. ПАШИНО РУВЦИ НА ДЕЛ ОД К.П. 2420/1 И ДЕЛ ОД К.П. 2430/1, К.О. ПАШИНО РУВЦИ, ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ“****Опис на проектот**Проектните активности за  **„РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦА ВО С. ПАШИНО РУВЦИ НА ДЕЛ ОД К.П. 2420/1 И ДЕЛ ОД К.П. 2430/1, К.О. ПАШИНО РУВЦИ, ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ“,** ќе допринесе заполесно поврзување на жителитесо останатите населени места во општина Кривогаштани, особено за селата Обршани и Пашино Рувци. Улица с.Пашино Рувци 1 Должината на улицата изнесува 460м. Предвидено е проширување на улицата со што би се добило профил на улица со ширина од 7,00 од кој коловоз со ширина од 5,00м, тротоар со ширина од 1,50м и банкина од 0,50м. Од стационажа км 0+337,72 до стационажа км 0+460,00 предвидена е бетонска каналета за одведување на површинската вода. Пред влезовите од постоечките објекти да се постават спуштени рабници.• Крак 1 Должината на кракот изнесува 43,86м и е со ширина од 6,00м. Започнува од Југ, се надоврзува со посточека улица од с.Пашино Рувци и на север формира трикрака крстосница со Улица с.Пашино Рувци 1.• Крак 2 Должината на кракот изнесува 41,73м и е со ширина од 3,00м. Започнува од крстосница со Крак 1 и завршува со спој со Улица с.Пашино Рувци 1. Од десната страна на улицата предвиден е тротоар со ширина од 1.50м. • Крак 3 Должината на кракот изнесува 59,16м и е со ширина од 3,00м. Започнува од крстосница со Крак 1 и завршува со спој со Улица с.Пашино Рувци 1. Од левата страна на улицата предвиден е тротоар со ширина од 1.50м. Помеѓу краците формирани се разделни острови со цел полесно канализирање на возилата • Улица с.Пашино Рувци 2 Должината на улицата изнесува 304,24м. Предвидено е проширување на улицата со што би се добило профил на улица со ширина од 7,00 од кој коловоз со ширина од 5,00м, тротоар со ширина од 1,50м и банкина од 0,50м. Пред влезовите од постоечките објекти да се постават спуштени рабници. Коловозна конструкција Одводнувањето на улицата е предвидено да се одвива по природен пат со помош на подолжните и попречните падови и одведување на површинската вода и прифаќање на истата со помош на улични сливници и преку цевен систем одведување до предвидените попивателни бунари. Предвидени се два попивателни бунари на Улица Пашино Рувци 1 на стационажите км 0+183,65 и км 0+380,00 и еден попивателен бунар на Улица Пашино Рувци 2 на стационажа км 0+162,00.**Електронската верзија на Контролната листа на ПУЖССА за - „РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦА ВО С. ПАШИНО РУВЦИ НА ДЕЛ ОД К.П. 2420/1 И ДЕЛ ОД К.П. 2430/1, К.О. ПАШИНО РУВЦИ, ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ“, ќе допринесе за полесно поврзување на жителите од тој дел од населеното место со останатите населби во општина Кривогаштани е достапна на следниве веб-страни:*** Општина Кривогаштани: <https://krivogastani.gov.mk/>)
* МТ/ЕИП: [http://mtc.gov.mk/ или](http://mtc.gov.mk/%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8) [www.wbprojects-mtc.mk](http://www.wbprojects-mtc.mk)
 |
| **Име и презиме на лицето кое дава коментар \*** |  |
| **Контакт информации\*** | **Ел-пошта:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**тел:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Коментари во врска со Контролната листа на ПУЖССА:** |
| **Потпис**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Дата**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Ако имате какви било коментари/предлози или дополнувања за предложените мерки на Контролната листа на ПУЖССА за „РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦА ВО С. ПАШИНО РУВЦИ НА ДЕЛ ОД К.П. 2420/1 И ДЕЛ ОД К.П. 2430/1, К.О. ПАШИНО РУВЦИ, ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ“, ве молиме доставете ги на одговорното лице од следната институција:**  **Контакт лице: Сашка Богданова Ајцева** **Ел-пошта:** **saska.bogdanova.ajceva@piu.mtc.gov.mk****Во рок од 14 дена по објавувањето на Контролната листа на ПУЖССА за „РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦА ВО С. ПАШИНО РУВЦИ НА ДЕЛ ОД К.П. 2420/1 И ДЕЛ ОД К.П. 2430/1, К.О. ПАШИНО РУВЦИ, ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ“,** **(Датум на објава 27.01.2025 година)** |
| **Референтен број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(**пополнето од страна одговорните лица за спроведување на проектот**) |